**Müller Akustik Solid-Line Wallpanel**

Abmessungen: max. 3000 x 1500 mm

**Rahmenloser Wandabsorber stoffbespannt**

* **Format (mm):** Länge: ………… mm,  
   Breite: …………… mm
* **Stärke:** 45 mm,
* **Kantenausführung:** …………………………………..…  
  scharfe Kante, Pyramidenkante, hinterschnittene Kante, abgerundete Kante, gefaste Kante
* **Farbe:** ……………… (aus Farbkarten z.B. [Camira Xtrem](https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/xtreme)e
* [Camira Blazer](https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/xtreme))
* Sichtseitige Flächen und Kanten einfarbig stoffbeschichtet.
* **Demontierbarkeit:** leicht demontierbar
* **Gewicht:** 5,3 kg/m²
* **Einlage:** Einlage aus nichtbrennbarer Steinwolle A2 gem. DIN 4102. d0 (gem. DIN EN 13501-1)
* **Oberfläche:** Stoff aus 100% recyceltem Polyester (Camira Xtreme) (EU Ecolabel), schwerentflammbar B1 nach DIN 4102; weitere Test z.B. BS EN 1021-1 (Zigaretten-Test), BS EN 1021-2 (Streichholztest); hergestellt nach Zertifikat EU Ecolabel; die Farbstoffe sind nicht schwermetallhaltig
* **Absorbtionsklasse A**
* **Absorbtionsgrad αw = 0,9**  125Hz = 0,25; 250Hz = 0,6; 500Hz =0,90; 1000Hz = 1,0; 2000Hz = 1,0; 4000Hz = 1,0;
* **Reinigung:**  staubsaugen, mit feuchtem Tuch abwischen oder mit speziellem Polsterschaum behandeln, Desinfektion gem. Hersteller-Pflegerichtlinien
* **Optionale Ausstattungen:**  
   - Stoff abnehmbar mit Klettband (Xtrem ist waschbar bei 60°)  
   - Ausführung als Magnet Pinwand (Metallschienen unter dem Stoff)

Infos unter: [www.mueller-akustik.de](http://www.mueller-akustik.de)

Leitfabrikat: Müller Akustik - Solid Line Wallpanel

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………**

**BEFESTIGUNGEN Wandabsorber**



**Befestigung** Müller AkustikMontagebeschlag

Bedarf: 4-8 Stk. je nach Absorbergröße

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



Müller AkustikAushängesicherung

Bedarf: 2 Stk. je Absorber  
 zusätzlich zu Montagebeschlägen

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**